

USART\_IT\_PE 奇偶错误中断

USART\_IT\_TXE 发送中断

USART\_IT\_TC 传输完成中断

USART\_IT\_RXNE 接收中断

USART\_IT\_IDLE 空闲总线中断

USART\_IT\_LBD LIN中断检测中断

USART\_IT\_CTS CTS中断

USART\_IT\_ERR 错误中断